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IMETEC Masažinis krėslas IM-1301
Naudojimo instrukcija
Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir

įjunkite prietaisą.

Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
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NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.
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Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo    vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA
Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės apžiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti
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anuliuojama.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,

 tel.: (8-37) 215104  www.krinona.lt

Mielas naudotojau,

IMETEC  dėkoja,  kad  renkatės  šį  produktą.  Mes  esame  užtikrinti,  kad  jūs  įvertinsite  kokybę, patikimumą  ir  dėmesį  pirkėjui;  tai  veiksniai,  atsižvelgiant  į  kuriuos  produktas  buvo  sukurtas  ir

pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
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DĖMESIO
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite
jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.

Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

Prietaisas  privalo  būti  naudojamas  tik  pagal  paskirtį,  t.y.  kaip  masažuoklis,  skirtas  naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.

Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.

Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.

Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.

Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.

Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis nebeveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis anklodėmis ir/ ar elektriniais šildytuvais.

Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.
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Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.

DĖMESIO!
PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ MASAŽUOKLĮ:

Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju.

Nenaudokite jo jei:

kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;

sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;

peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, nubrozdinimų ar

ūmų uždegimą.

Nerekomenduojama naudoti prietaiso tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškios kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.

Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:

gyvūnams;

turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;

turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;

esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimamas ant kojų užpakalinės dalies;

miego metu;

išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.

Nenaudokite  ilgiau,  nei  rekomenduojama.  Panaudojus  15  minučių,  patariama  20  minučių pailsėti.

Prietaisas  sukurtas  tik  naudojimui  namuose  ir  negali  būti  naudojamas  profesionaliems  ar medicininiams tikslams.
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Prietaiso  paviršius  įkaista.  Karščiui  nejautrūs  asmenys  turėtų  būti  atsargūs  naudodamiesi masažuokliu.

DĖMESIO!
Masažas turi visuomet teikti malonumą ir atpalaiduoti.

Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą. Niekada nesiremkite ant masažinių galvučių kai keičiate kūno padėtį ar pagalvę. Nekiškite jokio objekto, pirštų ir neblokuokite judančių masažo galvučių ir jų atramų.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]
Nuimama pagalvė

Besisukančios masažo galvutės

Apsauginiai diržai

Jungtis

Įtampos laidas su jungtimi

Valdymo pultelis

Kišenėlė valdymo pulteliui

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS
Išpakuokite produktą ir nuimkite apsaugas.

Patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti jį su dauguma kėdžių. Du dirželius
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(2) kėdės užnugaryje susekite sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite paprasčiausiai atremti į kėdę. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti.

DĖMESIO!
Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje.
Transformatorių prijunkite prie masažuoklio; naudokite specialias jungtis (4).

Įjunkite produktą į elektros tinklą.


NAUDOJIMAS
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Kad įjungtumėte masažuoklį, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką POWER.

Paspauskite mygtuką
, jei norite masažo su judesiais pagal laikrodžio rodyklę.

Paspauskite mygtuką
, jei norite masažo su judesiais prieš laikrodžio rodyklę.

Paspauskite EXTRA SOFT mygtuką, jei norite švelnaus ir lėtų judesių masažo.

Paspauskite SOFT mygtuką, jei norite intensyvesnio masažo.

HEAT: šildymo funkcija

Paspauskite mygtuką HEAT ir aktyvuosite šildymą masažo metu.

Paspauskite jį dar kartą, jei norite išjungti.

VIBRATING: vibruojantis masažas sėdmenų srityje

Paspauskite mygtuką VIBRATING ir aktyvuosite vibruojantį masažą sėdimoje dalyje. Ji vibruos minimaliai; užsidegs skystųjų kristalų ekranėlis ir L raidė (reiškianti žemą vibracijos lygį). Norėdami

padidinti vibraciją (M – vidutinis vibracijos lygis), paspauskite mygtuką dar kartą ir atitinkamas

ekranėlis įsijungs. Kad įjungtumėte aukščiausią vibracijos lygį (H), dar kartą paspauskite mygtuką. Kad išjungtumėte funkciją, po H lygmens dar kartą paspauskite VIBRATING mygtuką.

Kad išjungtumėte masažuoklį, dar kartą paspauskite POWER mygtuką. Jei norite intensyvesnio masažo, nuimkite pagalvę.

Jei norite delikatesnio masažo, kartu su pagalve naudokite ir rankšluostį.

AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS
Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia normalaus išjungimo, tad,

kai nenaudojamas, prietaisas turi būti išjungtas.

Kai  prietaisas  išjungtas,  masažavimo  mechanizmas  visada  grįžta  į  žemesniąją  padėtį.  Kai  jis

įjungiamas, masažas pradedamas būtent nuo šios padėties.

Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Prieš valymą ir priežiūrą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo.

Masažuoklį valyti galima minkštu, drėgnu skudurėliu. Taip pat galima naudoti lengvą valymo ar dezinfekavimo priemonę.

Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Šie  prietaisai  sukurti  laikantis aukščiausių  standartų.  Jokios  prietaiso  dalys  negali  būti  taisomos naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus.
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Ar prietaisas išsijungė dėl per didelio svorio?�
Pašalinkite svorį ir keletą


minučių palaukite. Prietaisas vėl įsijungs.�
�






�








�








�








�








�








�








�








�








�








Problema�
Galima priežastis�
Sprendimas�
�
Naudojimo metu prietaisas


skleidžia triukšmą.�
Tai neišvengiama, tačiau


prietaisas nėra brokuotas.�
Tai neįtakoja prietaiso


tarnavimo laiko.�
�
Triukšmas išauga masažo


metu.�
Ar jis buvo naudojamas ilgai ir


be pertraukų?�
Išjunkite prietaisą ir leiskite


jam pailsėti bent 1 valandą.�
�
Nereguliarūs kasažuoklio


kairiejie arba dešinieji judesiai.�



Tai struktūrinis prietaiso reiškinys.�



Tai nėra deformacija.�
�



Masažuoklis nejuda arba sustoja masažo metu.�
Ar jis išsijungė dėl laikmačio?�
Dar kartą paspauskite


įjungimo mygtuką.�
�
�
Ar kištukas vis dar lizde?�
Įkiškite kištuką į lizdą.�
�
�
Ar prietaisas įjungtas?�
Įjunkite prietaisą.�
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