PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Šie prietaisai sukurti laikantis aukščiausių standartų. Jokios prietaiso dalys negali būti taisomos naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus.

	Problema
	Galima priežastis
	Sprendimas

	Naudojimo metu prietaisas

skleidžia triukšmą.
	Tai neišvengiama, tačiau

prietaisas nėra brokuotas.
	Tai neįtakoja prietaiso

tarnavimo laiko.

	Triukšmas išauga masažo

metu.
	Ar jis buvo naudojamas ilgai ir

be pertraukų?
	Išjunkite prietaisą ir leiskite

jam pailsėti bent 1 valandą.

	Nereguliarūs kasažuoklio

kairiejie arba dešinieji judesiai.
	Tai struktūrinis prietaiso reiškinys.
	Tai nėra deformacija.

	Masažuoklis nejuda arba sustoja masažo metu.
	Ar jis išsijungė dėl laikmačio?
	Dar kartą paspauskite

įjungimo mygtuką.

	
	Ar apsauginis varžtelis buvo

atsuktas?
	Atsukite apsauginį varžtelį.

	
	Ar kištukas vis dar lizde?
	Įkiškite kištuką į lizdą.

	
	Ar prietaisas įjungtas?
	Įjunkite prietaisą.

	
	Ar prietaisas išsijungė dėl per

didelio svorio?
	Pašalinkite svorį ir keletą

minučių palaukite. Prietaisas vėl įsijungs.


Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir

įjunkite prietaisą.

Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
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Produkto  įpakavimo  medžiagos  pagamintos  iš  perdirbamų  medžiagų.  Pašalinkite  jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.
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Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo    vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA
Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,

 tel.: (8-37) 215104  www.krinona.lt


IMETEC Masažuoklis
IM-1566
Naudojimo instrukcija
Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės  šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs  įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
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DĖMESIO!
Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Prieš  pradėdami  naudoti  prietaisą,  atidžiai  perskaitykite  instrukcijas  ir  ypač saugumo  nurodymus,  pateiktus šiose naudotojo instrukcijose,  ir jų  kruopščiai  laikykitės.
Išsaugokite  instrukcijas,  jei  ateityje  iškiltų  klausimų,  ir  nepamirškite  jų  perduoti  kitam
žmogui,  kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.

Įpakavimo  medžiagos  nėra  skirtos  žaidimams!  Plastikinius  maišelius  laikykite  toliau  nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažuoklis, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.

Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.

Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.

Prieš valydami, apžiūrėdami ir kai nesinaudojate prietaisu, visada išjunkite iš elektros tinklo.

Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.

Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis nebeveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis anklodėmis ir/ ar elektriniais šildytuvais.

Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.

Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.
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     DĖMESIO!
PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ MASAŽUOKLĮ:

Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju.

Nenaudokite jo jei:

kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;

sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;

peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, ūmų uždegimą ar

nubrozdinimų.

Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškios kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.

Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:

gyvūnams;

turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;

turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;

esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimamas ant kojų užpakalinės dalies;

miego metu;

išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.

Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama; po 15 minučių, patariama 20 minučių pailsėti.

Prietaisas  sukurtas  tik  naudojimui  namuose  ir  negali  būti  naudojamas  profesionaliems  ar medicininiams tikslams.

Prietaiso  paviršius  įkaista.  Karščiui  nejautrūs  asmenys  turėtų  būti  atsargūs  naudodamiesi masažuokliu.

DĖMESIO!
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Masažas turi visuomet teikti malonumą ir atpalaiduoti.

Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą. Niekada nesiremkite ant masažinių galvučių kai keičiate kūno padėtį ar pagalvę.

Nekiškite jokio objekto, pirštų ir neblokuokite judančių masažo galvučių ir jų atramų.
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PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Nuimama pagalvėlė

Besisukančios masažo galvutės

Apsauginiai diržai

Jungtis

Įtampos laidas su jungtimi

Valdymo pultelis

Kišenėlė valdymo pulteliui

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS
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Išpakuokite produktą ir nuimkite apsaugas.

Patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Prieš naudodami pirmą kartą, atblokuokite apsauginį mechanizmą, skirtą transportavimui. Atsukite užpakalinėje dalyje esantį varžtelį.
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DĖMESIO!  Masažinis  krėslas  bus nepataisomai   sugadintas,   jei   prieš naudojimą nebus atsuktas apsauginis  varžtelis. Tokio atvejo garantija nepadengia.
Kai išsukamas varžtelis, jo atgal įsukti nebereikia.

Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti jį su dauguma kėdžių. Du dirželius

(3) kėdės užnugaryje  susekite  sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite paprasčiausiai atremti į kėdę. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti.
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    DĖMESIO!
Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje.
Transformatorių prijunkite prie masažuoklio; naudokite specialias jungtis (4).

Įjunkite produktą į elektros tinklą.

NAUDOJIMAS
Kad įjungtumėte masažuoklį, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką POWER.

DEMO: paspauskite mygtuką DEMO, jei norite greitos masažuoklio savybių demonstracijos. Galima pasirinkti trijų rūšių masažą:

UPPER  (viršutinis):  bus  masažuojama  viršutinė  nugaros  dalis.  Pasirinkite  masažo  tipą spausdami atitinkamą mygtuką.

FULL (pilnas): bus masažuojama visa nugara. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.

LOWER (apatinis): bus masažuojama apatinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.

Šie trijų rūšių masažai negali būti atliekami vienu metu.

Kad sustabdytumėte masažą, vėl paspauskite atitinkamą mygtuką.

HEAT: šildymo funkcija

Paspauskite mygtuką HEAT ir masažo metu įsijungs šildymo funkcija.

Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte funkciją.

Jei norite intensyvesnio masažo, nuimkite pagalvę.

Jei norite švelnesnio masažo, kartu su pagalve naudokite ir rankšluostį.

Automatinis išjungimas
Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia normalaus išjungimo, tad, kai nenaudojamas, prietaisas turi būti išjungtas. Kai prietaisas išjungtas, masažavimo mechanizmas visada grįžta į žemesniąją (LOWER) padėtį. Kai jis įjungiamas, masažas pradedamas būtent nuo šios padėties.

Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS
Prieš valymą ir priežiūrą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo.

Masažuoklį valyti galima minkštu, drėgnu skudurėliu. Taip pat galima naudoti lengvą valymo ar dezinfekavimo priemonę.

Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.

JUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ
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Prašome patikrinti, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso, sutampa su įtampa jūsų namuose. Šis prietaisas tinka 13A lizdui. Jei kištukas nėra tinkamas ir jį reikia keisti, prašome atsižvelgti į toliau pateiktas pastabas:

- prietaiso laidas yra dvigubai izoliuotas ir jam nereikia įžeminimo.

SVARBU:  laideliai yra spalvoti ir reiškia, kad mėlynas yra neutralus, rudas – turintis įtampą.
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