 IMETEC plaukų džiovintuvai (IM-1125, IM-1126, 

IM-1099T,)
Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją per visą prietaiso naudojimo laiką. 

1. Įsitikinkite ar gaminys nepažeistas. Pastebėjus pažeidimą, nenaudokite prietaiso,  kreipkitės į  aptarnavimo centrą.

2. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

3. Nenaudokite įvairių prailgintuvų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.

        Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei nurodyta naudojimosi instrukcijoje.

4. Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis. Išjungiant prietaisą, netraukti už laido. Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

5. Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

6. Pastebėjus prietaiso gedimą arba suveikus prietaiso saugikliui, nepatartiną patiems taisyti, reikia kreiptis į prekės aptarnavimo centrą.

7. Naudojant prietaisą, maitinimo laidas būtinai turi būti išvyniotas!
8. Sugedus prietaisui arba atsiradus pažeidimų maitinimo laide, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

9. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

10. Visų rūšių plaukų džiovintuvus naudokite griežtai  tik pagal paskirtį. Plaukų džiovinimui. Naudojant prietaisą kitiems tikslams, sugedus, garantija nebus taikoma. Vartotojas neša pilną atsakomybę už teisingą prietaiso naudojamą.

11. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose, vonios kambariuose. Saugokite prietaisą nuo pažeidimų (nenumeskite ant žemės).Nenardinkite prietaiso į vandenį.
12. Valydami prietaisą, būtinai išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
13. Prietaisui sugedus nedelsiant kreipkitės į aptarnavimo centrą, nesistenkite jo taisyti patys. Naudojimo metu, neuždenkite galinio prietaiso filtro ir stebėkite, kad į ten nepapultų plaukai ar kitos dulkės. Pasirinkite saugų plaukų džiovinimo atstumą. Ne mažesnį kaip 20cm.
14. Reguleriai valykite palukų džiovintuvo korpusą drėgna pašluoste, o galinį filtrą, kas pusė metų atneškite profilaktiškai išvalyti į prekės aptarnavimo centrą. (Galite valyti ir patys)
15. Nenaudokite jokių (aerozolinių) purškiamų priemonių džiovindami plaukus džiovintuvu.
DĖMESIO! JOKIU BŪDU NENARDINKITE PRIETAISO Į VANDENĮ. NENAUDOKITE PRIETAISO ARTI VANDENS IR DRĖGNOSE PATALPOSE.

        BENDRA INSTRUKCIJA: pretaiso aprašymas (Z pav.)


1 oro srauto reguliavimo mygtukas


2 temperatūros reguliavimo mygtukas


3 momentinis šalto oro srauto mygtukas


4 įtraukiamsis galinis filtras


5 difuzorius


6 pakabinimo kilpa


7 koncentratorius


8 electro block


9 Įj./Išj. Mygtukas


10. indikatorius


11. TEST mygtukas


12. Indikatoriaus jonizatorius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


 Plaukų džiovintuvas su vienu mygtuku 1

Žemiau nurodyti lygiai ir jų reikšmės, kaip nauditis prietaisu.


0 – išjungtas


1 – vidutinis oro srauto išpūtimas, prie vidutinės temperatūros


2 – stiprus vėjo srauto išpūtimas, prie aukštos temperatūros

Plaukų džiovintuvas su dviem mygtukais 1 2 . Žemiau nurodyti lygiai ir jų reikšmės,kaip naudotis prietaisu su dviem mygtukais:

Naudojat plaukų džiovintuvą su dviem atskirais mygtukais, vienu metu  galėsite reguliuoti oro srauto išpūtimą ir temperatūrą.

Mygtukas, reguliuojatis oro srautą (su mėlynais skaičiais) 1
0 = išjungta

1 = vidutinis oro srauto išpūtimas

2 = stiprus oro srauto išpūtimas

Mygtukas, reguliuojantis temperatūrą ( su raudonais skaičiais) 2
1 = žema temperatūra

2 = vidutinė temperatūra

3 = aukšta temperatūra

MYGTUKAS MOMENTINIO, ŠALTO ORO SRAUTO PŪTIMUI 3
Šis mygtukas, priklausomai nuo pasirinkto prekės modelio gali būti vidinėje arba išorinėje rankenos pusėje.

 Jei Jūsų įsigytame plaukų džiovintuve yra šalto oro srauto mygtukas, naudokite jį šukuosenos užfiksavimui,  gale džiovinimo.

Paspaudus šį mygtuką džiovinimo metu, karštas oras atvėsta ir taip užfiksuoja Jūsų šukuoseną.  Atspaudus mygtuką atgal, sugrįžtama į prieš tai pučiamo oro padėtį.

DIFUZORIUS 5
Jeigu Jūsų įsigytas plaukų džiovintuvas turi difuzorių, naudokite jį plaukų nuo šaknų atkėlimui, purenimui, garabnėlių formavimui. Difuzorius dedamas vietoje koncentratoriaus.

Patarimas: su difuzoriumi formuokite šlapius plaukus, taip pasieksite maksimalų rezultatą, plaukai atrodys natūraliai suformuoti.

· paimkite didelę sruogą plaukų, sudėkite į difuzorių. (pav. A)

· įjunkite plaukų džiovintuvą ir džiovinkite galingiausioje oro srauto padėtyje ir aukščiausioje temperatūroje.

Kad plaukai taptų purūs:

· džiovinkite plaukus nustatę minimalią temperatūra ir minimalų oro srauto išpūtimą.

· Pridėkite difuzorių prie galvos ir judesiu (į viršų ir žemyn) braukite per plaukus.(pav.B)

Dėmesio! Naudokite tik komplektacijoje ęsamą difuzorių.

Koncentratorius 7

Formuojant plaukus visuomet uždėkite koncentratorių. Taip lengviau ir greičiau suformuosite norimo tipo šukuoseną. (pav.C)

ELEKTRO BLOCK – srovės lygintojas. 8 

 Prieš naudojant “elektro block” atlikite šiuos veiksmus:

- Įkiškite Electro block į rozetę, paspauskite ir nuleiskite mygtuką ON 9, užsidegs raudona lemputė 10, tai reikš, kad Electro block įjungtas.

· Paspauskite mygtuką TEST 11, taip įsitikinsite ar preitaisas tikrai veikia. Jei srovė išlyginta išsijungs raudona lemputė.

· Atlikus prietaiso patikrinimą, iš naujo paspauskite ON 9 ir vėl užsidegs raudona indikatoriaus lemputė.Tai reikš, kas plaukų džiovintuvas paruoštas darbui.

Šį testą būtina atlikti prieš kiekvieną prietaiso naudojimą.

Atliekant testą, pastebėjus įtampos svyravimų, ar per dažno prietaiso išsijunginėjimo, nedelsiant kreipkitės į prekės aptarnavimo centrą.

TECHNOLOGIJA IMETEC-ION 77
JONŲ INDIKATORIUS 12
Jeigu Jūsų  įsigytas plaukų džiovintuvas yra su jonų technologija, naudojimo metu visuomet degs splavinė indikatoriaus lemputė.

Jonizatorius – įmontuotas priedas, kurio pagalba, skleidžiantis jonams, drėgmė skaidoma į daug mikroskopinių lašelių, kurių dalis išgaruoja, o kita dalis susigeria į plaukus. 

Naudojant plaukų džiovintuvą su jonais, plaukai atrodys tarsi natūraliai išdžiūvę, taps žvilgantys, neišsausėję.

GALINIO FILTRO VALYMAS 4
Jeigu Jūsų plaukų džiovintuve įmontuotas nuimamas galinis filtras, galite jį išvalyti patys, sekančia tvarka:

· įsitikinkite ar prietaisas išjungtas iš maitinimo tinklo;

· nuimkite (išsukite) galinį filtrą;

· nuplaukite po vandeniu;

· gerai išdžiovinkite;

· įstatykite filtrą į jo vietą;

ATMINKITE: kuo didesnis dulkių koncentracijos kiekis patalpoje, tuo dažniau reikia valyti galinį filtrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas, tel.: (8-37) 215104  www.krinona.lt







