· Plaukų ir tiesintuvo kontaktas turi dvilypį poveikį: pašalinamas perteklinė drėgmė; dėl to gali pasigirsti šnypščiantis garsas. Prietaisai su dvilype funkcija perteklinę drėgmę išleidžia per garų angas (6).
· Kai baigsite tiesinti plaukus, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (5) ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Dėmesio: nevyniokite laido aplink prietaisą.

[image: image1.png]



Automatinis išsijungimas

Tiesintuvas automatiškai išsijungia po valandos.

Įvaizdžiai, kuriuos galite formuoti

Tiesūs plaukai [Pav. A] 
Nedidelę plaukų sruogą padėkite tarp plokštelių, jas suspauskite ir nuo šaknų slyskite iki pat galiukų.

Garbanoti plaukai [Pav. B]

Norėdami plaukus garbanoti, nustatykite aukštesnę nei 180º C temperatūrą.

Paimkite nedidelę plaukų sruogą ir padėkite tarp plokštelių, kurios turi būti laikomos horizontaliai paimtai sruogai. Apvyniokite sruogą aplink prietaisą.

Apsukite tiesintuvą 360º vyniodami sruogą aplink, kad žemesnioji sruogos dalis būtų nukreipta į išorę.

Lėtai braukite prietaisu per sruogą, kita ranka laikydami ją įtemptą.

Netraukite prietaiso pernelyg smarkiai, nes tuomet jis neslys per plaukus. Neįtempkite plaukų per smarkiai.

Paleidę sruogą, garbaną prilaikykite ranka.

Galiukų užrietimas [Pav. C]

Ploną plaukų sruogą padėkite tarp plokštelių ir braukite nuo šaknų iki galiukų. Kai priartėsite prie galiukų, pakelkite tiesintuvą aukštyn ir į šoną, ir taip pabaikite formavimą.

VALYMAS

Kaitinimo plokšteles ir odinę rankeną valykite tik minkštą, drėgna šluoste:

· Ištraukite kištuką iš lizdo.
· Patikrinkite, ar plokštelės visiškai atšalo.
· Nuvalykite paviršių ir palikite nudžiūti.
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IMETEC Plaukų tiesintuvas
IM-1639G
Naudojimo instrukcijos
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
· Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui. 
· Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
· Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Įtampa nurodyta ant prietaiso.
· Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.

· Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų tiesintuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.
· Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasitarkite su elektriku.
· Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:

· niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

· nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis.

· netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.

· nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).

· neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
· Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar sensorinių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. 

· Kai naudojate prietaisą vonios kambaryje, ištraukite kištuką iš elektros lizdo iš karto po naudojimo, nes pavojus būnant greta vandens egzistuoja net prietaisui esant išjungtam.

· Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.

· Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Taisymo darbai turi būti atliekami tik  autorizuotame IMETEC aptarnavimo centre.
· Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
· Kad išvengtumėte perkaitimo, visiškai išvyniokite laidą. Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką iš lizdo.
· Prietaisą valykite sausa šluoste.

· Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
Dėmesio: 
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Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!
Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!
Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos siekiant išvengti žalos                aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl 
               papildomos informacijos.

Šis produktas pagamintas natūraliai, jame yra minkštos ir švelnios odos. Jei jums prietaisas atrodytų lyg su defektais, laikykite tai odos ypatybėmis.

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus.
1. Temperatūros valdymas (mygtukais + ir -)     
2. Užraktas
3. Skystųjų kristalų (LCD) ekranas 
4. Nuo karščio apsaugotos dalys  
5. Įjungimo / išjungimo mygtukas  
6. Garų angos
7. Kaitimo lemputė
8. Jonizatorius 

9. Tiesintuvo spaustuvas 
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudingi patarimai

Naudodami savo naująjį plaukų tiesintuvą greitai perprasite jo veikimą ir galėsite nustatyti tikslų tiesinimo laiką pageidaujamam efektui gauti.

Jei šis tiesintumas turi dvilypio naudojimo funkciją, jis turi garų išleidimo angas (6), tad kiekvieną kartą naudodami prietaisą, nepamirškite:

· Rankšluosčiu nusausinti šlapius plaukus ir taip pašalinti perteklinę drėgmę.

· Sausi plaukai turi būti švarūs, nesutepti laku, želė ar kitokiomis priemonėmis.
· Prietaiso naudojimo metu garų išleidimo angos (6) turi būti nukreiptos nuo sprando.

· Jei šis prietaisas neturi dvilypio naudojimo funkcijos, jo naudojimo metu plaukai turi būti švarūs ir nesutepti jokiomis priemonėmis.

· Gerai iššukuokite plaukus.

· Tiesinimą pradėkite nuo užpakalinių plaukų, tęskite ties šonais ir užbaikite ties kakta.

· Kai prietaisas kaista arba vėsta, padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.

· Nepriglauskite įkaitusių tiesinimo plokštelių per arti veido, ausų ar galvos.

· Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atvėsti ir tik tuomet dėkite į vietą.

Plaukų paruošimas

Šlapių plaukų tiesinimas (tik su dvilypio naudojimo prietaisu)

· Išsiplaukite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.

· Nusausinkite plaukus rankšluosčiu.

· Kuo mažesnę sruogą tiesinate, tuo rezultatas bus geresnis.

Sausų plaukų tiesinimas

· Išsiplaukite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.

· Išdžiovinkite plaukus.

Temperatūros nustatymas

· Šis prietaisas turi skaitmeninę temperatūros valdymo sistemą, kuri leidžia nustatyti jūsų plaukams ir formuojamam stiliui tinkamą temperatūrą.

· Paspauskite mygtuką + ir temperatūrą padidinsite, paspauskite mygtuką – ir ją sumažinsite.

· Galite rinktis temperatūrą nuo 140º C iki 200º C.
· Kai pasirinkote temperatūrą, galite užrakinti šiuos mygtukus: dukart greitai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (5). Mygtukų užrakinimas padeda išvengti netyčinio temperatūros pakeitimo. Kad mygtukus atrakintumėte, vėl dukart greitai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (5).

Jonizatorius

Jonizatorius tai prietaisas, atkuriantis jonizacijos fenomeną, dėl kurio plaukai sudrėkinami, tad atrodo labiau žvilgantys. Taip pat plaukai mažiau elektrinasi.

Naudojimas

· Kištuką įkiškite į elektros lizdą.
· Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (5) ir įjunkite prietaisą. Ims žybsėti kaitimo lemputė (7).

· Pasirinkite norimą temperatūrą: naudokitės mygtukais  + ir -. 

· Kaitimo lemputė žybsi tol, kol prietaisas įkaista iki nustatytos temperatūros. Paskui ji tiesiog lieka degti.
· Paimkite nedidelę plaukų sruogą ir padėkite ją tarp plokštelių.
· Viena ranka laikykite sruogą įtemptą, kita ranka uždarykite plokšteles ir braukite jomis per visą sruogą iki pat galiukų.
� HYPERLINK "http://www.krinona.lt/" ��UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras


Šiaulių g. 50, Kaunas


tel.: (8-37) 215104


www.krinona.lt�








