 IMETEC plaukų kirpimo mašinėlė mod. IM-1881

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją per visą prietaiso naudojimo laiką. Aprašymas pagal paveikslėlį [Z]:

A. Mygtukas, kurio pagalba keičiami angaliai.

B. Jungiklis ON/OFF

C. Indikatorinė krovimo lemputė

D. Tiesioginis pajungimoas krovimo stoveliui arba tiesiogiai adapteriui.

1. Plaukų kirpimo peiliukai

2. Barzdos formavimo peiliukai

3. Kontūrų formavimo peiliukai

4. Plaukelių šalinimo, kirpimo peiliukai (iš nosies ir ausų)

5. Reguliuojamas antgalis (šukos) 2-4-6-8mm

6. Reguliuojamas antgalis (šukos) 10-12-14-16mm

7. Antgalis (šukos) plaukų kontūtų aprėminimui

8. Pakrovimo stovelis

9. Laidas krovimo stoveliui

10.  Adapteris

11. Šepetėlis valymui

12. Alyva, peiliukams sutepti

NAUDOJIMAS

  Plaukų kirpimo mašinėlę galima krauti naudojant krovimo stovelį arba nuo laido.

1.  Prieš kiekvieną naudojimą ir naudojant pirmą kartą plaukų kirpimo mašinėlę, būtinai sutepkite peiliukus alyva. Įstatykite į pakrovimo stovelį ir kraukite 12val.bet neilgiau 24val. Įsitikinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF). Įkiškite maitinimo kabelį į tinklą ir stebėkite ar  užsidegė raudonos šviesos pakrovimo lemputė. Kai užsidegs žalios spalvos lemputė, tai reikš, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.

2. Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą. 

3. Prietaiso krovimas nuo laido: įsitikinkite ar prietaisas išjungtas. Įjunkite adapterį į sienos rozetę, kitu galu įkiškite į plaukų kirpimo mašinėls (D) pozicijoje esantį kištuką.Užsidegs raudona krovimo lemputė. Kraukite 12 val., nekraukite ilgiau. Užsidegus žaliai lemputei, galima atjungti prietaisą nuo krovimo laido ir naudoti pagal paskirtį.

Ši plaukų krpimo mašinėlė skirta naudoti pakrauta, tačiau jei kirpimo metu elementai išsikkrovė galima naudoti ir nuo laido.

 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

     Visada išjunkite mašinėlę prieš nuimant, keičiant,  valant  ir sutepant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas: (plaukų kirpimo mašinėlę privaloma valyi ir sutepti po kiekvieno naudojimo)

1. Nuimkite peiliukus nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami mygtuką su nykščiu, esantį plaukų kirpimo mašinėlės korpuso dešinėje.

2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašinėlės šepetėliu, kur fiksuojasi peiliukai.

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi  besitrinančias puses. Priekinių kirpimo dantelių ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojančią dalį, kad tepalas patektų tarp peiliukų. 

Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašinėlę (ištraukite laidą iš rozetės)

2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.

3. Leiskite išdžiūti.

KITA

1. Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karštų paviršių.

2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

· Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.

· Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.

· Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra 

      pažeistas.

· Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į  UAB “Krinona”garantinio aptarnavimo centrą.

· Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite 

prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.Saugokite nuo vaikų.

· Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

· Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir  73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES markiruotė)
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

ŠI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ NEPRITAIKYTA PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.







