IMETEC ELEKTRINIS KOJŲ ŠILDYTUVAS

Mod. IM-6373Q

Dėmesio!  Prieš naudojimą, būtinai perskaitykite instrukciją!

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
1. Įsitikinkite ar gaminys nepažeistas. Pastebėjus pažeidimą, nenaudokite prietaiso,  kreipkitės į  aptarnavimo centrą.

2. Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

3. Nenaudokite įvairių prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.

4. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei nurodyta naudojimosi instrukcijoje.

5. Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis arba kojomis. Išjungiant prietaisą, netraukti už laido. Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.

6. Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

7. Pastebėjus prietaiso gedimą arba suveikus prietaiso saugikliui, nepatartiną patiems taisyti, reikia kreiptis į prekės aptarnavimo centrą.

8. Naudojant prietaisą, maitinimo laidas būtinai turi būti išvyniotas!
9. Sugedus prietaiso valdymo blokeliui arba atsiradus pažeidimų maitinimo laide, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

10. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

11. Visų rūšių elektrinius šildytuvus naudokite griežtai  tik pagal paskirtį. 

12. Atidžiai naudokite šildytuvus lovose su pakeliamais mechanizmais. Saugokite laidą nuo pažeidimų.

13. Saugokite prietaisą nuo raukšlių ir lankstymų.

14. Saugokite prietaisą nuo pažeidimų (adatų ir kitų aštrių daiktų)

15. Elektrinis šildytuvas nepritaikytas naudoti gydymui ir gydymo įstaigose.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prietaiso padėtis (pav. A ) (tinka visiems modeliams)

Ištieskite elektrinį šildytuvą nr.2, prietaisas tiesiamas ant čiužinio nr.1, nedėkite pagalvės ant elektrinio šildytuvo. Įsitikinę, kad nėra raukšlių, tieskite paklodę nr 3 ir kaldrą nr 4.

Valdymo blokelio įjungimas ir išjungimas (pav. B ) (tinka visiems modeliams)

Norint įjungti temperatūros reguliavimo prietaisą prie elektrinio šildytuvo, įkiškite kištuką nr 6 į  elektrinio šildytuvo kištukinį lizdą nr 7, kuris yra  šildytuvo gale. 

Atkreipkite dėmesį, kad elektrinis šildytuvas, skirtas dvigulei lovai turi du kištukinius lizdus.

Elektrinio šildytuvo pajungimas ir temperatūros nustatymas 

Svarbu!Naudojant elektrinį šildytuvą, nelaikykite valdymo blokelio po pagalve ar kaldra.

Valdymo blokelis 2 padėčių (pav. C)

Įjunkite kištuką į maitinimo lizdą. 

Įjunkite valdymo blokelį į padėtį nr. 2 (aukščiausia  temperatūra), valandą prieš einant miegoti. Jei jūsų kambaryje žema  temperatūra, prietaisą galima įjungti prieš 2 arba prieš 3 valandas. Kad prietaisas būtų šiltas visą naktį, nustatykite temperatūrą į padėtį nr. 1 (mažiausia temperatūra).

Norėdami išjungti elktrinį šildytuvą, nustatykite valdymo blokelį į padėtį nr. 0 ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.

Greito pašildymo valdymo blokelis (pav. D ) yra dviejų padėčių.

Padėtis A: išankstinis pašildymas.

Įjunkite kištuką į maitinimo lizdą. 

Mygtuką nr. 8 nustatykite išankstinio pašildymo padėtyje. Užsidegus žalia lemputė nr. 9 reiškia, kad prietaisas įjungtas. Šioje padėtyje, rankinio valdymo nr. 11 galite nenaudoti.  Po 20min. jūsų lova bus šilta.

Padėtis B: pašildymas miego metu

Jeigu norite, kad prietaisas būtų šiltas visą naktį, prieš einant miegoti, nustatykite mygtuką nr. 8 į padėtį -  pašildymas miego metu. Turi įsijungti neoninė šviesa, kuri yra po rankiniu valdymu. Pasirinkite norimą temperatūrą. (1-9) pav. 10

Norėdami išjungti elektrinį šildytuvą,  mygtuką nr. 8 junkite į padėtį OFF ir ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo.

ELEKTRINIO ŠILDYTUVO PRIEŽIŪRA

· Nevalyti sausu (cheminiu) būdu, skalbti  tiktai rankomis 400 C temperatūroje (prietaisas yra hermetiškas)
· Nenaudoti baliklių su chloru.
· Gręžti ir lyginti draudžiama.
· Džiovinti prietaisą reikia ištiesus.
· Skalbyk lėje džiovinti prietaisą griežtai draudžiama.
Dėmesio, dažnas skalbimas, pagreitina prietaiso susidėvėjimą!
Skalbiant rankomis: 

Atjungti temperatūros reguliavimo prietaisą nuo elektrinio šildytuvo, ištraukite kištuką nr. 6 iš  elektrinio šildytuvo kištukinio lizdo nr. 7, kuris yra  šildytuvo gale (pav. B)

Naudokite neutralias skalbimo priemones, ištirpintas šiltame, 400 C temperatūros vandenyje.

Pamerkite elektrinį šildytuvą į paruoštą tirpalą ir laikykite15 min. 

Gerai išskalaukite švariame vandenyje, negręžkite, leiskite  vandeniui  nuvarvėti. 

Džiovinkite gryname ore,  ištiesus horizontalioje padėtyje ir leiskite jam išdžiūti natūraliu būdu, kol elektrinis šildytuvas bus visiškai sausas. 

Drėgno  elektrinio šildytuvo  - nenaudokite, leiskite jam visiškai išdžiūti.

Nenaudojant  elektrinio šildytuvo, laikykite jį sausoje vietoje, nedėkite ant jo sunkių daiktų. Pastebėjus gaminio nusidėvėjimą ar pažeidimų požymius, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

