CITRINŲ SPAUDĖJAS 

NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

Naudojant šį prietaisą - atidžiai perskaitykite instrukcijas.

Rozetės įtampa turi atitikti prietaiso įtampą.

Junkite prietaisą tik į kintamos srovės rozetę.

Bet kokia jungiant padaryta klaida padaro garantiją negaliojančia.

Išplaukite dalis, kurios liesis su maistu su vandeniu ir muilu.

Vartotojui negalima pačiam keisti prietaiso elektros laido. Jei laidas pažeistas ar jį reikia pakeisti, reikia kreiptis į remonto dirbtuvę.

NAUDOJIMAS

-Ištraukite laidą ir jį įjunkite į rozetę.

-Nuimkite dangtelį 10.

-Ant variklio pagrindo) uždėkite sulčių talpą 4 

-Ant ašies (3) uždėkite filtrą (8).

-Perpjaukite citrusinį vaisių (apelsiną, citriną, greipfruktą) horizontaliai į dvi dalis.

-Paimkite kiekvieną pusę ir švelniai prispauskite ją prie kūgio (9). Spaudėjas veiks automatiškai ir galės suktis į abi puses.

-BE PERTRAUKOS NAUDOKITE NE ILGIAU NEI  10 MINUČIŲ.

-Išspaudus sultis ir nuėmus vaisių, variklis sustos.

-Nepakeldami variklio korpuso išpilkite sultis. 
VALYMAS

Prieš valant išjunkite prietaisą iš rozetės.

Drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą (1).

Didesniam valymui,  švelniai nuimkite ant filtro uždėtą filtrą. 

Paskui uždėkite kūgį švelniai jį užspausdami ant filtro. Sulčių talpa (4) ir filtras (8) gali būti plaunami šaltu ar karštu vandeniu bei įprastais milteliais, bet niekada indų plovimo mašina.

Sudėkite laidą suvyniodami jį į laido angąSvarbu: neplaukite variklio bloko (1). Nuvalykite jį drėgnu skudurėliu.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvą dėl radio bangų trigdžių nuslopinimo.
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