BUITINIS LYGINTUVAS 

ĮJUNGIMAS Į ELEKTROS SROVĘ
Prieš naudodami lygintuvą pasukite įtampos jungiklį nustatydami rozetės įtampą atitinkančią įtampą.

Junkite prietaisą į įžemintą rozetę.

Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 87/308-EEC dėl radio bangų trigdžių nuslopinimo.

SVARBU

-Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

-Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

Pertraukų tarp lyginimo metu padėkite prietaisą į vertikalią padėtį.

-Nepalikite karšto lygintuvo ant audinio ar kitų lengvai užsidegančių medžiagų.

-Nepadėkite lygintuvo ant jungiamojo laido.

-Nenaudokite lygintuvo, jei pažeistas laidas.

-Nemerkite lygintuvo į vandenį ar kokį kitą skystį.

-Prieš pripildant lygintuvą vandeniu, patikrinkite ar jis išjungtas iš rozetės.

-Kai baigiate lyginti, išjunkite lygintuvą iš rozetės ir išpilkite visą talpoje likusį vandenį.

-Norėdami išjungti lygintuvą iš elektros tinklo, netraukite už laido bei nepalikite kabančio laido.

LYGINIMO PRADŽIA

Pasukite rankenėlę į viršų į reikiamą padėtį.

SAUSAS LYGINIMAS

Pasukite reguliatorių į padėtį “(”. 

Pasukite temperatūros reguliatorių į norimą padėtį ir palaukite, kol bus pasiekta reikiama temperatūra. (apie 2 min).

VANDENS NAUDOJIMAS

Šiam lygintuvui gali būti naudojamas vandentiekio vanduo.

Jei krano vanduo yra kietas (virš 18 HD) patariama naudoti distiliuotą arba deminera​lizuo​tą vandenį.

KAIP IŠTUŠTINTI VANDENS TALPĄ

Ištraukite iš rozetės laidą ir ištuštinkite talpą apversdami lygintuvą su atvira užpildymo anga ir truputį jį pakratydami.

Paskui, pastatykite lygintuvą vertikaliai.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Negramdykite lygintuvo pagrindo; nebraukite jo per sagas, užtrauktukus, metalą ar kietus paviršius.

Krakmolas ar ant pagrindo likę likučiai gali būti nuvalomi drėgnu medvilniniu audiniu ar neabrazyviniais valikliais, kol pagrindas dar šiltas.

Įsisenėjusiom dėmėm yra specialūs valikliai.

Gali būti naudojamas ir vandeniu skiestas actas.

Nuvalius pagrindą jį reikia nusausinti bei nutrinti.

Nepilkite į vandens talpą cheminių produktų ar cheminių valiklių.

Išorinis paviršius gali būti nuvalytas drėgnu audinius.

Nenaudokite abrazyvinių priemonių ar tirpalų.

SAUGUMO TERMO DETONATORIUS

Saugumo termodetonatorius įdėtas į lygintuvą užkirs kelią perkaitimui.

TAISYMAS

Jei prietaisas nedirba taip kaip turėtų nuveškite jį į tecninės priežiūros centrą.

GARANTIJA

Šiam prietaisui suteikiama vienų metų garantija nuo jo pirkimo datos galimiems gedimams dėl gamintojo kaltės.

Per šį laikotarpį jis bus taisomas mūsų techniniame centre nemokamai.

Ši garantija  netaikoma dėl nelaimingų atsitikimų, neteisingo elgesio ar aplaidumo atsira​du​sių gedimų.

Būtina aiškiai nurodyti pirkimo datą, turėti pirkimo vietos antspaudą bei ir pridėti prietaiso pirkimo sąskaitą.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS GEDIMAI

	PROBLEMA
	PROBLEMOS PRIEŽASTYS
	SPRENDIMAS

	Lygintuvas nešyla
	1-Temperatūros reguliatorius labai žemoje pozicijoje

2-Pažeistas laidas

3-Sugedęs termodetonatorius

4-Kištuke nėra įtampos
	1-Pasukite į aukštesnę

poziciją

2-3-Kreipkitės į techninį aptarnavimo centrą

4-Patikrinkite kitu prietaisu

	Limpa drabužiai
	1-Labai aukšta temperatūra
	1-Nustatykite žemesnę temperatūrą

	Pirmą kartą įjungiant lygintuvą atsiranda dūmai
	1-Tam tikrų vidaus dalių sutepimas
	1-Nesijaudinkite.Greitai tai pradings.


NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

· Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

· Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.

Kai kurios tiesintuvo-formuotuvo dalys gali būti perdirbamos.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės

priežiūros (serviso) centras

Šiaulių g. 50, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt

