MIKSERIS IM-7691C

SVARBIOS PASTABOS

· Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

· Junkite prietaisą į rozetę, kurios KS įtampa atitinka gamintojo nurodytą įtampą.

· Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros kai netoli yra vaikų.

· Tam, kad išvengtumėte perkairimo naudojimo metu neužkimškite ventiliacijos angų.(3)

· Prieš uždedant ar nuimant maišymo ar plakimo strypus, išjunkite prietaisą iš rozetės.

· Prieš naudojant prietaisą patikrinkite ar plakimo strypai yra visiškai ir tinkamai įstatyti į pagrindinę dalį.

· Nenaudojant ar prieš valant išjunkite prietaisą iš rozetės:

· Išjungdami iš rozetės netraukite už laido.

· Nenaudokite mikserio, jeipažeistas laidas ar kištukas, taip pat jei mikseris blogai veikia ar prieš valymą.

· Muiluotu vandeniu nuplaukite strypus. Nekiškite prietaiso į vandenį ar kokį kitą skystį.

· Nerekomenduojama naudoti prietaisą ilgiau nei 15 minučių. Jei po to reikia dar plakti leiskite prietaisui 20 minučių pastovėti ir atvėsti.

· Naudojimo metu negalima liesti plakimo strypų.Dirbant su mikseriu negalima į tešlą dėti šaukštų, mentelių ar kitų įrankių.

· Šis prietaisas skirtas tik sudėtinių dalių maišymui. Negalima jo naudoti kietos tešlos minkymui.

· Bet kokie taisymo darbai ar laido pakeitimas turi būti atliktas tik buitinių mprietaisų taisykloje.

NAUDOJIMAS

Maišymo strypai skirti kiaušinių baltymų bei grietinėlės plakimui, kremų, padažų, pyragų įdarų bei skystos masės ar tešlos (blynų, omletų) ruošimui.

Rekomenduojama pieno kokteilius ar nedidelį kiekį kokteilių ruošti tiesiai stiklinėje ar kitame gėrimui skirtame inde plakant vienu strypu.

1.Prieš įstatydami maišymo strypus, pasitikrinkite ar mikseris išjungtas ir ar greičio mygtukas padėtyje <0>.

2.Įstatykite maišymo strypus. Įkiškite strypo plokščiąją dalį į tam skirtą skylutę ir lengvai pasukite kol jis užsifiksuos.

3.Įjunkite prietaisą į rozetę.

4.Sudėkite sudėtines dalis į norimą talpą ir į vidurį įkiškite strypus.Tam, kad išvengtumėte taškymo, įdėkite strypus į paruoštus ingridientus prieš įjungiant prietaisą.

5.Parinkite norimą greitį.

6.Be paliovos judinkite strypus, kad masė taptų vientisa.

7.Norėdami išimti strypus pasukite greičio reguliatorių į padėtį <0> ir paspauskite mygtuką ‘eject’.

GREIČIO PARINKIMAS

Yra penki galimi greičiai.
Greitis 1-2 (lėtas greitis). Tai darbo pradžiai, ilgam maišymui, baltymų bei grietinėlės plakimui geriausiai tinkamas greitis.

Greitis 3-4: (vidutinis greitis). Labai tinkamas lengvos tešlos maišymui.

Greitis 5: (didelis greitis). Ypač tinkamas baltymų plakimui bei padažų gamybai.

Naudojimo metu greitis gali būti kaitaliojamas.

VALYMAS

Prietaisui nereikia jokios specialios priežiūros.

Prieš valydami bet kokią mikserio dalį pasukite greičio jungiklį ant <0>. Paskui išjunkite prietaisą iš rozetės ir išimkite strypus.

Strypus galima plauti muiluotame vandenyje arba indų plovimo mašinoje.Variklio dalis gali būti valomas drėgnu audiniu.

NENARDINKITE MIKSERIO AR LAIDO Į VANDENĮ AR KOKĮ KITĄ SKYSTĮ.

Norėdami nuvalyti sunkiai nuvalomas dėmes, naudokite truputėlį muiluotu vandeniu sudrėkintą vandenį arba švelnų neabrazyvinį valiklį. Pabaikite nuvalydami švariu, drėgnu skudurėliu.

Nenaudokite abrazyvinių valiklių bei priemonių.

TAISYMAS

Jei atsiras koks nors gedimas nedelsiant nuveškite prietaisą į buitinių prietaisų taisyklą.
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