Oro drėkintuvas
1. Garų kontrolė

2. Kvapų talpa

3. Garų išleidimo anga

4. Gaubtas 

5. Sujungimas

6. Sujungimo laidas

7. Elektrodai

8. Rezervuaras

9. Vandens lygio indikatorius

Svarbu

1. Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje ateičiai.

2. Išpakavę patikrinkite, ar prietaisas yra visas ir ar jis nepažeistas, ypač atkreipdami dėmesį į galimus pažeidimus transportuojant.

Kilus abejonėms nenaudokite prietaiso, o skubiai kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Pakavimo medžiagos (plastikiniai maišai, kartoninės dėžės, t.t.) gali būi pavojingi ir turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3. Prieš įjungiant prietaisą į rozetę, patikrinkite, ar rozetės voltažas atitinka gamintojo plokštelėje (prietaiso apačioje) nurodytą voltažą.

4. Jei prietaiso kištukas neatitinka rozetės, kreipkitės į techiniškai kompetetingą žmogų , kad jį pakeistų.

Šis žmogus taip pat turėtų patikrinti, ar rozetės laidų pjūvis atitinka  prietaiso sunaudojamą energiją.

Bendrai, adapterių, sudėtinių rozečių bei prailgintuvų naudojimas nerekomenduojamas.

Jei jų naudojimo negalima išvengti, jie turi atitikti esamus saugos standartus.

Reikia taip pat stentis neviršyti srovės tekėjimo galingumo nurodyto ant viengubo adapterio ar laidų, arba bendro galingumo nurodyto ant sudėtinių adapterių ar rozečių.

5. Šis prietaisas turi būti naudojamas pagal savo pirminę paskirtį, t. y. kaip drėkintuvas. Bet koks kitas vartojimas yra netinkamas ir pavojingas. 

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo, neteisingo ar neprotingo naudojimo.

6. Kiekvieną kartą naudojant prietaisą reikia laikytis pagrindinių saugos taisyklių.

Ypač:

· Nelieskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

· Nenaudokite prietaiso basomis kojomis.

· Išjungdami iš rozetės netraukite už prietaiso ar laido.

· Nepalikite prietaiso lauke (per lietų, saulę, t.t.)

· Negalima vaikams ar žmonėms su negalia be priežiūros naudoti šį prietaisą.

7. Prieš valant ar ką nors darant išjunkite prietaisą iš rozetės.

8. Jei prietaise atsiras defektas arba jis blogai veiks, tuoja pat išjunkite ir nebandykite taisyti.

Nuvežkite jį į gamintojo įgaliotą techninį centrą ir pareikalaukite naudoti tik originalias atsargines dalis.

Šių taisyklių nesilaikymas gali pakenkti prietaiso saugumui.

9. Kai bet koks prietaisas daugiau nebenaudojamas patartina išjungus jį iš rozetės padaryti jį netinkamą vartojimui nukerpant elektros laidą.

Negalima leisti vaikams žaisti su pavojingomis prietaiso dalimis.

10. Laidas turi būti visiškai išvyniotas tam, kad išvemgtumėte perkaitimo pavojaus.

11. Nepalikite prietaiso įjungto bei įjunkto į rozetę, kai jis nenaudojamas.

Jei prietaisas nenaudojamas kurį laiką patartina išpilti iš rezervuaro visą likusį vandenį.

12. Jei rekia pakeisti laidą, naudokite tik originalų atsarginį laidą iš Ufesos aptarnavimo centro.

13. Įspėjimas: šis prietaisas išleidžia garą (maždaug 90 C)
14. Nrėdami išvengti nudegimų neleiskite artyn vaikų.

NEGALIMA NARDINTI PRIETAISO Į VANDENĮ.
Apsaugos sistema

Drėkintuvas turi apsaugos sistemą neleidžiančią nusukti ar nuimti gaubtą nuo rezervuaro, tol, kol elektros laidas neatjungtas nuo prietaiso.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Drėkintuvas gali būti statomas bet kurioje kambario vietoje, ant grindų arba baldų.

Vieno rezervuaro vandens priklausomai nuo vandens kietumo užtenka 16 valandų.

· Norėdami nuimti gaubtuvą, ištjunkite laidą iš rozetės ir nuimkite jį nuo prietaiso.

Tuomet gaubtą pasukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol garų kontrolė susilygins su simboliu ‘ ‘ ir patraukite gaubtuvą.

· Įpilkite į rezervuarą šalto vandens, kol vandens lygio indikatorius pakeis spalvą, bet jokiu būdu neviršykite maksimalaus lygio (4 litrai).

Naudokite vandentiekio vandenį be jokių priedų.

· Kai rezervuaras prisiplidys, uždėkite gaubtą: sulyginkite garų kontrolę su simboliu ‘ ‘ ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę kol išgirsite spragtelėjimą. Apsaugos sistema dabar leis prijungti elektros laidą prie prietaiso.

· Jei norite, į talpą viršuje galima įpilti keletą lašų priedų arba kvapų.

Nepilkite kvapų į vandens talpą ar garų išleidimo angas.

· Įjunkite drėkintuvą į rozetę. Po kelių minučių pasirodys garai.

· Laikas, kurio prireiks susiformuoti garams priklauso nuo vandens laidumo.

Didesnė mineralinių druskų koncentracija reiškia, kad vanduo laidesnis.

· Garų išleidimas gali būti reguliuojamas naudojant garų kontrolės mygtuką.

· Kai elektrodai nesilies su vandeniu, drėkintuvas automatiškai nustos dirbti, nors vandens rezervuare vis dar bus truputį vandens.

Nors prietaisas ir įjungtas į rozetę, elektros energija nebenaudojama.

Tačiau, patariama, kai aparatas nenaudojamas, išjunkti jį iš rozetės.

· Po naudojimo išpilkite likusį vandenį ir prieš vėl pripildant talpą, ją praskalaukite.

Pirmiausiai reikia išjunkti laidą ir nuimti gaubtą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Elektrodus reikia išlaikyti geros būklės reguliariai atliekant toliau aprašytą procedūrą.

Į vandens rezervuarą įpilkite vandens ir acto, tuomet į skystį iki žymos MAX nuleiskite gaubtą.

Palikite pastovėti keletą valandų.

Prieš valant drėkintuvą išjunkite jį iš rozetės ir leiskite jam atvėsti.

Gaubtas ir rezervuaras gali būti valomas drėgna pašluoste ir milteliais.

Nenaudokite tirpalų.

Negalima nardinti prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

