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Šalto oro paleidimo mygtukas (3C)

Jei jūsų prietaise yra šalto oro srovės mygtukas, jį naudokite ištiesintiems plaukams formuoti.

· Jei šį mygtuką nuspausite plaukų džiovintuvui veikiant, karštas oras atvės ir ištiesinti plaukai ilgiau išlaikys savo formą.
· Paspauskite mygtuką dar kartą ir prietaisas vėl ims pūsti karštą orą.

LAIKYMAS
Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykite prietaisą sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje.

Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, suimkite jį laisvai neperlenkdami.

PRIEŽIŪRA
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Dėmesio! 

Prieš valydami prietaisą,  būtinai jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo!  

Prieš vėl naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nuvalytos dalys yra visiškai sausos.
Prietaiso ir jo priedų valymas
Prietaisui ir jo priedams nuvalyti naudokite drėgną šluostę. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitokių stiprių, paviršių braižančių priemonių, kurios gali pakenkti prietaisui. Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą ir pašalinkite visas susikaupusias dulkes ir plaukus.
Oro filtro valymas (6A)
Jei prietaise įmontuotas oro įtraukimo filtras, atsižvelkite į jo valymo instrukcijas:

· atidarykite filtro dangtelį (6B);

· jei įdėtas tinklelis (6A), nuimkite jį. 

· drėgna šluoste nuvalykite dangtelį ir tinklelį;

· leiskite visoms dalims gerai išdžiūti, o tada vėl pritvirtinkite į vietas.

Pastaba: kuo daugiau dulkių yra aplinkoje, kurioje prietaisas naudojamas, tuo dažniau jį teks valyti. 

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
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Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.

Pasak Europos Standarto 2002/96/EC, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos, o tai padės išvengti žalos aplinkai.  

               Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos 
               informacijos.
GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS
Jei prietaisas sugestų arba jums prireiktų jo atsarginių dalių, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru. Kontaktai nurodyti instrukcijų pabaigoje.

Prietaisui taikoma gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame talone.

Šiose instrukcijose nurodytų prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių nesilaikymas anuliuoja prietaisui suteikiamą garantiją.

[image: image11.png]134 &5




Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas. Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
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  SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jų visuomet laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.
Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
· Fiziškai ar psichiškai neįgalūs ir nepatyrę asmenys bei jaunesni nei 8 metų vaikai prietaisu naudotis gali tik tuomet, jei iš anksto buvo apmokyti tai daryti saugiai ir buvo supažindinti su pavojais, gresiančiais netinkamai naudojant prietaisą.

· Vaikams draudžiama žaisti prietaisu. Neleiskite jo valyti be suaugusiųjų priežiūros.

· Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, kištuką iš lizdo ištraukite iš karto baigę jį naudoti, nes vanduo kelia pavojų net tuomet, kai prietaisas yra išjungtas.

· Kad užtikrintumėte optimalią apsaugą vonios kambaryje, patariame instaliuoti apsauginį srovės prietaisą, kuris neturėtų viršyti 30 mA (idealus variantas: 10 mA). Pasitarkite su elektriku.
Dėmesio: 

Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!

Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį!

· Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį į autorizuotą IMETEC techninės priežiūros centrą. 
· Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų: jie gali uždusti.
· Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Prietaiso naudojama įtampa nurodyta ant jo korpuso.
· Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal jo tiesioginę paskirtį, t. y., kaip plaukų džiovintuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. 
· Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.

· Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

· Nesinaudokite juo būdami basomis kajomis.

· Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo.

· Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).
· Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros lizdo.

· Jei prietaisas pažeistas arba blogai veikia, išjunkite jį ir daugiau nemėginkite naudoti. Susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

· Jei pažeistas prietaiso laidas, pakeisti jį gali tik  autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti pavojaus.
· Neblokuokite oro įtraukimo angos ir reguliariai valykite joje susikaupusius plaukus ir dulkes.
· Prietaisą valykite sausa šluoste.

· Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako: gaisro pavojus.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].
1. Rankena  
2. Kilputė kabinimui 
3. Valdymo mygtukai 

  3A Oro srovės valdymo mygtukas 
  3B Oro temperatūros valdymo mygtukas 

  3C Šalto oro paleidimo mygtukas
4. Priekinės grotelės 
5. Jonizatorius
    5A Jonizatoriaus veikimo lemputė
6. Oro įtraukimo filtras 
   6A Filtro tinklelis

   6B Filtro dangtelis    

 7 Priedai
   7A Oro koncentratorius

   7B Oro srovės sklaidytuvas

Paveiksle A pateiktų simbolių reikšmė:

Prietaise įdiegta pažangi jonų technologija.

PRIEDŲ NAUDOJIMAS 

Prietaiso rinkinyje yra aukščiau išvardintų priedų. Norėdami prijungti priedą prie prietaiso, uždėkite jį ant priekinės prietaiso dalies (4) ir paspauskite, kol užsifiksuos. Po naudojimo, priedą galima nuimti stipriai traukiant jį nuo prietaiso. 
Oro koncentratorius (7A):

Šiuo antgaliu galite nukreipti oro srovę norima kryptimi ir taip formuoti plaukus.
Oro srovės sklaidytuvas (7B):

Šis antgalis plaukams suteikia apimties ir purumo.

Išsitrinkę galvą, švelniai nusausinkite plaukus rankšluosčiu. Jei jūsų plaukai ilgi, susekite juos segtukais.
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Paimkite vieną sruogą ir priglauskite sklaidytuvą prie jos šaknų, dantukais pakeldami sruogą. Keletą sekundžių palaikykite, kad plaukai šioje vietoje išdžiūtų. Visuomet pradėkite nuo apatinių sruogų ir palaipsniui pereikite prie viršutiniųjų.
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Judinkite prietaisą: sklaidytuvo dantukai padės sukurti apimtį ir visiškai išdžiovinti sruogą.
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Padėkite priedą tiesiai ant galvos, kad išorinė sruogos dalis taip pat įgautų apimties.
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Kartokite su kitomis sruogomis.
Patarimai:

Kad viršugalvio ir užnugario plaukus džiovinti būtų lengviau, prietaisą galima laikyti už jo priekinės dalies. 
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NAUDOJIMAS
Prietaisas turi atskirus mygtukus oro srovei (3A) ir temperatūrai (3B) nustatyti (žr. Pav. A). Šiuos du mygtukus naudokite nepriklausomai vienas nuo kito:
Oro srovės mygtukas (3A)
0 = išjungti

1 = vidutinė oro srovė

2 = stipri oro srovė
Temperatūros mygtukas (3B)
1 = žema temperatūra

2 = vidutinė temperatūra

3 = aukšta temperatūra

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras


Neries krantinės 18, Kaunas


tel.: (8-37) 215104


www.krinona.lt
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