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IMETEC Plaukų formuotuvas 
IM-1343
Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
[image: image2.png]


  SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
· Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui. 
· Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
· Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Reikalinga įtampa nurodyta ant prietaiso.
· Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų formuotuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. 
· Po to, kai prietaisu naudojotės vonioje, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas.

· Papildomai apsaugai vonios kambaryje patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasitarkite su elektriku.
Dėmesio: 
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Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!
Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!
· Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar sensorinių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. 
· Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų prietaisu.
· Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:

· niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

· nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis.

· netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.

· nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).

· Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.

· Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Taisymo darbai turi būti atliekami tik  autorizuotame IMETEC aptarnavimo centre.
· Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
· Kad prietaisas veiktų optimaliai ir būtų pasiektas geriausias rezultatas, neblokuokite oro įtraukimo angos. Valykite ten susikaupusias dulkes.

· Prietaisą valykite sausa šluoste.

· Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS
Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. Z].
1. Priedų nuėmimo mygtukas 
2. 0-1-2 + šalto oro paleidimo mygtukas  
3. Pagrindinė dalis  
4. Maitinimo laidas 
5. Jonizatoriaus lemputė  
6. Mažas apvalus karštas šepetys
7. Didelis apvalus karštas šepetys 
8. Oro koncentratorius
NAUDINGI PATARIMAI
Naudodamiesi savo naujuoju plaukų formuotuvu, greitai įgysite patirties ir žinosite, kiek laiko prireiks ir kokią temperatūrą nustatyti, kad pasiektumėte norimą plaukų formavimo rezultatą.
· Plaukai turi būti sausi, švarūs ir nesutepti jokiomis plaukų formavimo priemonėmis (želė, laku ar pan.).

· Iššukuokite plaukus. Formuoti pradėkite nuo užpakalinių plaukų, pereikite į šonus ir užbaikite ties kakta. 
· Nepriglauskite plaukų džiovintuvo pernelyg arti jautrių veido, ausų ar kaklo vietų. 
· Kai prietaisas kaista arba vėsta, padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.

· Po naudojimo prietaisui leiskite visiškai atšalti, tik tuomet dėkite jį į vietą.

Dėmesio:
· Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam visiškai atšalti ir tik tuomet dėkite į dėžę.
· Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą.
NAUDOJIMAS

Plaukų paruošimas

· Išsiplaukite galvą ir gerai iššukuokite plaukus.
· Išdžiovinkite juos ir dar kartą iššukuokite.
Veikimas

Priklausomai nuo norimo efekto, pasirinkite tinkamą formuotuvo priedą:

· Oro srovės koncentratorius (8): tinka naudoti iš karto po galvos trinkimo, nes pašalina perteklinį vandenį.
· Didelis apvalus karštas šepetys (7): tinka kurti lengvą stilių ir bangeles.

· Mažas apvalus karštas šepetys (6): tinka kurti garbanas.

Naudojimas

· Pasirinkite norimą priedą (6, 7 arba 8) ir pritvirtinkite jį prie pagrindinės prietaiso dalies (3). Kai pasigirs užfiksuojantis trakštelėjimas, priedas įsistatė į vietą.

· Kištuką (4) įkiškite į elektros lizdą.

· Įjunkite prietaisą: paspauskite jungiklį (2).

Norėdami nustatyti oro srovę ir temperatūrą, naudokite jungiklį (2):

0 = išjungta

1 = vidutinė oro srovė ir vidutinė temperatūra

2 = stipri oro srovė ir aukšta temperatūra

3 = šalto oro srovė skirta plaukų formavimui
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Jonizatorius 
Formuotuve įmontuotas jonizatorius, kuris automatiškai aktyvuojamas įjungus prietaisą. Kai prietaisas veikia tinkamai, įsijungia jonizatoriaus lemputė (5).
VALYMAS

· Norėdami išjungti prietaisą, jungiklį (2) nustatykite ties 0 ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
· Palaukite, kol priedas (6, 7 arba 8) visiškai atvės.
· Paspauskite priedų nuėmimo mygtuką (1) ir nuimkite priedą nuo pagrindinės prietaiso dalies (3).
· Pagrindinę prietaiso dalį valykite minkšta drėgna šluoste.
Prieš toliau naudodami prietaisą patikrinkite, ar visos nuvalytos jo dalys yra visiškai sausos.

Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą ir išvalykite ten susikaupusias dulkes ar plaukus.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS
Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.

Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos siekiant išvengti   

               žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku  

               dėl papildomos informacijos.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS
Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite prietaiso modelį.
Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape. 
Naudojimo instrukcijų nesilaikymas ir neteisingas prietaiso naudojimas anuliuoja garantiją.
� HYPERLINK "http://www.krinona.lt/" ��UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras


Šiaulių g. 50, Kaunas


tel.: (8-37) 215104


www.krinona.lt�








