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Plaukų džiovintuvas 

IM-1734N/M

Naudojimo instrukcijos

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad pasirinkote šią prekę. Mes esame įsitikinę, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui, nes tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimo instrukcijos parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.
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  SVARBU!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

· Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nebenaudokite prietaiso ir pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui. 

· Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

· Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jų pajėgumas atitinka. Prietaiso naudojama įtampa nurodyta virš arba netoli rankenos.
· Nenaudokite adapterių ar ilgintuvų, jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui. Leiskite elektrikui pakeisti netinkantį elektros lizdą.

· Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip plaukų džiovintuvas. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.

· Plaukų džiovintuvas naudojamas tik žmogaus plaukams. Nenaudokite jo gyvūnams, sintetiniams perukams ar šinionams džiovinti.

· Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę. Pasitarkite su elektriku.

· Elektrinio prietaiso naudojimas pagrįstas itin svarbiomis taisyklėmis:

· niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.

· nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis.

· netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.

· nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.).

· neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
· Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar sensorinių trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. 

· Po to, kai prietaisu naudojotės vonioje, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo, nes vanduo gali būti pavojingas net kai prietaisas yra išjungtas.

· Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą ir kai nesinaudojate juo, išjunkite iš elektros tinklo.

· Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Taisymo darbai turi būti atliekami tik  autorizuotame IMETEC aptarnavimo centre.

· Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

· Norėdami išvengti perkaitinimo, visiškai išvyniokite maitinimo laidą.

· Kad prietaisas veiktų optimaliai ir būtų pasiektas geriausias rezultatas, neblokuokite oro įtraukimo angos. Visuomet valykite angoje susikaupusias dulkes ir plaukus.
· Kai prietaisas įjungtas, nenaudokite plaukų lako. Jis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

· Jei nuspręstumėte nebenaudoti šio prietaiso, pasirūpinkite, kad jis nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

Dėmesio: 

[image: image4.png]


Nesinaudokite prietaisu netoli vonios, prausyklės ar kitų vandens talpyklų!

Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį!

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus [Pav. A].

1. Rankena  

2. Kilputė kabinimui 

3. Valdymo mygtukai 

3A Oro srovės / temperatūros reguliavimo mygtukas 

4. Oro įtraukimo anga 

5. Priekinės grotelės

6. Priedai

6A Oro koncentratorius
PRIEDŲ NAUDOJIMAS

Prietaiso rinkinyje rasite aukščiau išvardintų priedų. Norėdami prijungti priedą prie prietaiso (5), uždėkite jį ant oro išpūtimo angos ir paspauskite, kol užsifiksuos. Po naudojimosi priedą galima nuimti stipriai traukiant. 

Oro koncentratorius (6A):

Šiuo plaukus formuoti padedančiu antgaliu galite reguliuoti oro srovę, ją nukreipdami tokia kryptimi, kokia pageidaujate.

SVARBU: naudokite tik originalius priedus.

NAUDOJIMAS

Priklausomai nuo modelio, prietaisas turi valdymo mygtukus ir skirtingas funkcijas. Žr. Pav. A.

Prietaisas su bendru oro srovės / temperatūros (3A) mygtuku

Šis mygtukas skirtas nustatyti oro srovės ir temperatūros derinį:

0 = išjungta

1 = vidutinė oro srovė ir vidutinė temperatūra

2 = stipri oro srovė ir aukšta temperatūra

LAIKYMAS

Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir prietaisą laikykite sausoje, nuo dulkių apsaugotoje vietoje.

Neapvyniokite laido aplink prietaisą, susukite jį laisvai neperlenkdami.

PRIEŽIŪRA

Dėmesio! 
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Prieš valydami prietaisą,  būtinai jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo!  

Prieš vėl naudodami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys, kurias valėte, yra visiškai sausos.

Prietaiso ir jo priedų valymas

Prietaisui ir jo priedams nuvalyti naudokite drėgną šluostę. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitokių stiprių, paviršių braižančių priemonių, galinčių pakenkti prietaisui.
Reguliariai tikrinkite oro įtraukimo angą ir pašalinkite visas susikaupusias dulkes ar plaukus.

Pastaba: kuo daugiau dulkių yra aplinkoje, kurioje naudojate prietaisą, tuo dažniau jį reikės valyti.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.

Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti perdirbtos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su 

               savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

Jei prietaisą reikia taisyti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru ir nurodykite prietaiso modelį.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape. 

� HYPERLINK "http://www.krinona.lt/" ��UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras


Šiaulių g. 50, Kaunas


tel.: (8-37) 215104


www.krinona.lt�








