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Lygintuvas
Naudojimosi instrukcijos
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INSTRUKCIJOS IR PERSPĖJIMAI TEISINGAM PRIETAISO NAUDOJIMUI

Kruopščiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas ir laikykite jas, jei iškiltų neaiškumų.

Įjungus lygintuvą, arba neleidus garų ilgiau kaip 5min., nukreipkite lygintuvą į žemę (žarnoje atšalus garams susikaupia vandens lašeliai, kurie gali pakenkti audiniui).

BENDRI ĮSPĖJIMAI

1. Neišmeskite naudojimosi instrukcijų, pasilikite jas tolesniam naudojimui.

2. Išpakavę prietaisą, įsitikinkite, jog jis nebuvo pažeistas transportavimo metu. Jei turite abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į platintoją. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3. Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, įsitikinkite, jog naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.

4. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, t.y. tik kaip lygintuvą. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu ir gali būti pavojingas.Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padaryta netinkamai naudojant prietaisą.

5. Jei pastebėjote, kad prietaisas netinkamai veikia, išjunkite jį ir nebenaudokite. Kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą. 

6. Jei nusprendėte išmesti prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo šaltinio ir nupjaukite maitinimo kabelį. Nepalikite prietaiso žaisti vaikams.

7. Norint išvengti galimo perkaitimo, rekomenduojame pilnai išvynioti maitinimo kabelį.

8. Maitinimo kabelio negalima keisti patiems. Jei maitinimo kabelis pažeistas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

9. Saugumas naudojant šį prietaisą bus užtikrintas tik tuomet, jei bus naudojama tinkama įtampa ir elektros šaltinis su įžeminimu. Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą prietaiso naudojimą.

SVARBU:
Neleiskite prietaisu naudotis vaikams be suaugusiųjų priežiūros.

Niekada neįmerkite lygintuvo, maitinimo kabelio ar kištuko į jokį skystį.

Nepalikite įjungto lygintuvo be priežiūros, taip pat lyginant lengvai užsidegančius audeklus.

Niekada nepalikite lygintuvo bereikalingai įjungto į maitinimo šaltinį.Kai nenaudojate prietaiso, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.

Nenaudokite prietaiso, jei esate basomis kojomis.

Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jokiu būdu netraukite jo už maitinimo kabelio.

Nepalikite prietaiso lauke (saulėje, lietuje ir pan.).

Prieš pildant lygintuvą vandeniu, būtinai atjunkite jį iš maitinimo šaltinio.

Neleiskite garo, jei lygintuvas yra padėtas ant jo dėklo.

Nenaudokite chemikalų.

SVARBIOS INSTRUKCIJOS

Prietaisas skirtas dirbti su vandeniu iš čiaupo, tačiau jei jūsų gyvenamame regione vanduo iš čiaupo yra kalkėtas, naudokite distiliuotą vandenį , tai užtikrins ilgą ir nepriekaištingą laidynės tarnavimo laiką. Nepilkite į vandenį jokių chemikalų, nes jie gali pažeisti prietaisą.

Naujame lygintuve gali būti šiek tiek vandens, nes jis buvo testuojamas.

Naudojant lygintuvą pirmą kartą, patariame palyginti nereikalingą audeklą, nes lygintuvo padas gali būti nešvarus.

Prieš lyginant patariame išleisti garų į orą, kad išeitų susikondensavę vandens lašeliai.

Prietaiso aprašymas

Dėmesio: prietaiso komplektacija gali skirtis, atitinkamai pagal modelį.

1. Vandens talpos dangtelis



7. Garų reguliavimo rankenėlė                                      

2. Boilerio įjungimo/išjungimo jungiklis

8. Lygintuvo temperatūros reguliavimo rankenėlė

3. Lygintuvo įjungimo/išjungimo jungiklis

9. Garų paleidimo mygtukas

4. Lygintuvo/boilerio pagrindinis jungiklis

10. Lygintuvo temperatūros indikatorinė lemputė

5. Garų indikatorinė lemputė


11. Lygintuvo padėklas

6. Vandens talpos indikatorinė lemputė

12. Lygintuvo kabelio laikiklis

Audeklo gaivintuvas/dėmių antgalis

13. Laikiklis dėmių valymo antgaliui

16. Sklaidytuvas

14. Dėmių valymo antgalis



17. Šepetėlis

15. Garų paleidimo mygtukas


18. Snapelis

PARUOŠIMAS

Skirtingus audinius lyginkite pagal atitinkamus simbolius, nurodytus ant lygintuvo.
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Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris: žema temperatūra;


Šilkas, vilna: vidutinė temperatūra;

Medvilnė, linas: aukšta temperatūra;

Nelyginamas audinys.

Pradėkite lyginti nuo tų audinių, kurie reikalauja žemos temperatūros. Taip sutaupysite laiko (lygintuvas įkaista greičiau, nei atšąla) ir išvengsite rizikos sugadinti audinį.

VANDENS TALPOS PILDYMAS

Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas iš maitinimo lizdo. Pakelkite dangtelį fig. 1 ir pripilkite vandens. Nuleiskite dangtelį.

LYGINIMAS

· Įjunkite prietaisą į tinkamą elektros šaltinį.

· Įjunkite lygintuvą (fig. 1, 2, 3, pagal modelį). Pirmą naudojimo minutę, garų indikatorinė lemputė įsijungs ir išsijungs keletą kartų.

· Susireguliuokite termostatą (fig. 8) pagal nurodymus ant lyginamų audinių etikečių ir palaukite, kol užges indikatorinė lemputė.

· Susireguliuokite garų srautą ( fig. 7).

· Kai užsidegs garų indikatorinė lemputė (fig. 7), galite pradėti lyginti. Lyginant indikatorinės lemputės (fig. 5 ir 10) užsideginės ir užgesinės.

· Norėdami paleisti garus, spauskite garų mygtuką (fig. 9).

· Įjungus lygintuvą, arba neleidus garų ilgiau kaip 5min., nukreipkite lygintuvą į žemę (žarnoje atšalus garams susikaupia vandens lašeliai, kurie gali pakenkti audiniui).

· Norėdami lyginti sausai, nespauskite garų mygtuko (fig. 9).

DĖMESIO

Jei norite, kad nuo lygintuvo pado nelašėtų vanduo, garus naudokite tik aukštoje temperatūroje.

VANDENS TALPOS PILDYMAS LYGINIMO METU

· Kai lygintuve pritrūks vandens, užsidegs indikatorinė lemputė (fig. 6) ir lygintuvas nebegamins garų;

· Išjunkite prietaisą (fig. 2, 3, 4 pagal modelį). Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.

· Pakelkite dangtelį, pripilkite vandens ir uždarykite dangtelį.

· Įjunkite prietaisą į maitinimo lizdą ir vėl įjunkite prietaisą.

· Galite vėl pradėti lyginti.

AUDINIŲ ATNAUJINIMAS, DĖMIŲ VALYMO ANTGALIS

Dėmesio: lygintuvas gamina karštus garus, saugokite nuo vaikų.

Garų antgalis turi dvi funkcijas:

· Atgaivina audinius: su antgaliu (fig.16) galite lyginti raukšles.

· Šalina dėmes: Šepetėlis (fig. 17) ir snapelis (fig.18) skleidžia koncentruotą garų srovę, kurios pagalba galite šalinti įvairias dėmes.

Prieš naudodami perskaitykite šias instrukcijas:

· Kai užsidega žalia indikatorinė lemputė (fig. 5), tuomet galite pradėti lyginti. 

· Garų snapelį naudokite intervalais, ilgiausiai po 10 sekundžių ir darykite pertraukas bent po 30 sekundžių, nenaudokite garų antgalio kartu su lygintuvu.

· Pradėdami Naudoti garų antgalį, pirmiausiai išleiskite iš jo susikondensavusį vandenį ir tik tuomet nukreipkite į audinį. Nenukreipkite garų antgalio į žmones, gyvūnus ar rūbus jei žmogus jais apsirengęs.

Audinių atnaujinimas

Uždėkite antgalį (fig. 16) ant garų snapelio (fig. 18). Paspauskite mygtuką (fig. 15) pradės eiti garai, tuomet nukreipkite garus į audinį. Garų snapelį laikykite bent 10 cm atstumu nuo audinio. Tęskite procesą, kol pasieksite norimų rezultatų. Garai išlygins raukšles, rezultatai priklausys nuo lyginamo audinio. Tačiau ši funkcija nepakeis, tradicinio lyginimo.

Dėmių šalinimas

Dėmė turi būti neįsisenėjusi (ne daugiau kaip 24val.). Naudokite koncentruotus garų išpurškimus (fig.18). Padėkite valomą audinį ant lygaus paviršiaus ir purkškite į jį garus, kol dėmė išnyks. Taip pat galite naudoti šepetėlį.

Jei dėmė įsigėrus giliai į audinį, pabandykite ją valyti iš abiejų audinio pusių, po apačia padėkite kempinę, kad ji sugertų purvą. Garus purkškite pradėdami nuo dėmės krašto ir judėkite link centro. Nelyginkite audinio, jei jame liko dėmė (Lygintuvo karštis padarys dėmę neišvaloma). Nenaudokite garų kraujo dėmėms valyti. Jei dėmė neišsivalo, patariame audinį nešti i profesionalią valyklą. 

	DĖMES TIPAS
	NURODYMAI

	Vaisiai, vynas, kava, arbata ir kt. gėrimai
	1) Užlašinkite kelis lašus acto

2) Valykite garais

	Kremas, šokoladas, pienas, kiaušiniai, marmeladas, saldumynai
	1) Pavalykite kempine

2) Sudrėkinkite vandeniu su muilu

3) Valykite garais

	Parfumerija, lūpdažis, dažai
	1) Pavalykite drėgna kempine

2) Valykite garais


BAIGUS NAUDOTI

· Išjunkite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo šaltinio.

· Palaukite, kol prietaisas atvės ir tik tuomet padėkite sandėliuoti. Vandens išpilti nebūtina.

